产品名称：三氧化铬；铬酸酐                                  SDS编号：002                                          


化学品安全技术说明书

修订日期：2022年12月01日                SDS编号：002 

产品名称：三氧化铬；铬酸酐                版本：2022年版
第一部分 化学品及企业标识
化学品中文名：三氧化铬；铬酸酐
化学品英文名：chromium trioxide；chromic anhydride
分子式：CrO3   【相对分子量】：99.99
企业名称：湖北振华化学股份有限公司

生产企业地址：黄石市西塞山区黄石大道668号

邮 编:  435001                    传 真: 0714-6406382
企业应急电话：0714-6406499

电子邮件地址：info@hszhenhua.com
产品推荐及限制用途：主要用于电镀、制造颜料及制造氧化触煤的原料、氧化剂、织物煤染等。

第二部分 危险性概述
紧急情况概述：对皮肤有致敏性；对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS危险性类别：氧化性固体,类别1急性毒性-经口,类别3*急性毒性-经皮,类别3*急性毒性-吸入,类别2*皮肤腐蚀/刺激,类别1A严重眼损伤/眼刺激,类别1呼吸道致敏物,类别1皮肤致敏物,类别1生殖细胞致突变性,类别1B致癌性,类别1A生殖毒性,类别2特异性靶器官毒性-反复接触,类别1危害水生环境-急性危害,类别1危害水生环境-长期危害,类别1

标签要素：象形图
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警示词：  危险
危险信息：可引起燃烧或爆炸；强氧化剂; 吞咽会中毒; 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤; 引起严重眼睛损伤; 可引起遗传性缺陷; 可致癌; 怀疑损害生育力或胎儿; 可能引起呼吸道刺激,可能引起昏昏欲睡或眩晕; 长期或反复接触可致器官损害; 对水生生物毒性非常大; 对水生生物毒性非常大并且有长期持续影响; 皮肤接触会中毒; 吸入致死; 吸入可能引起过敏或哮喘症状或呼吸困难; 可能引起皮肤过敏性反应;

防范说明：

       预防措施：远离热源/衣物/其他可燃物。仅在原容器中保存。操作后彻底清洗，避免接触眼睛、皮肤或衣服。戴防护手套、穿防护服。避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸汽、喷雾；仅在室外或通风良好处操作。戴呼吸防护器具。得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。操作现场不得进食、饮水或吸烟。禁止排入环境。

       事故响应：火灾时，使用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。如溅到衣物上：立即用大量清水冲洗污染的衣服和皮肤。如果食入：立即呼叫中毒控制中心或就医。如果皮肤接触：用大量肥皂水和水轻轻地清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。如果吸入：将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果皮肤（或头发）接触：立即脱掉所有被污染的衣服，用水冲洗皮肤，淋浴。污染的衣服须洗净后方可重新使用如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。

       安全贮存：在阴凉通风出储存，保持容器密闭，上锁保管。

       废弃处置：按照国家、国际法规（规定）处置本品、容器。

物理化学危险：本品助燃，与可燃物接触易着火燃烧。
健康危害：急性中毒：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛、血便等；重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。
慢性影响：有接触性皮炎、铬溃疡、鼻炎、鼻中隔穿孔及呼吸道炎症等。六价铬为对人的确认致癌物。
环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。
第三部分 成分/组成信息
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	混合物 [image: image7.wmf]


	有害物成分
	浓度
	CAS No.

	三氧化铬
	≥99.5%
	1333-82-0


第四部分  急 救 措 施
皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸 入：   迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食 入：   饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

对保护施救者的忠告：根据需要使用个人防护设备。

对医生的特别提示：解毒剂硫代硫酸钠、二巯基丙磺酸钠、二巯基丁二酸钠
第五部分 消 防 措 施
灭火方法和灭火剂：本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

特别危险性：强氧化剂。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与还原性物质如镁粉、铝粉、硫、磷等混合后, 经摩擦或撞击, 能引起燃烧或爆炸。具有较强的腐蚀性。
灭火注意事项及措施：消防人员必须佩带空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处理程序：

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服，戴橡胶手套。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、可燃物接触。

环境保护措施：防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处理材料：

小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。上述泄漏处理建议是根据该材料最可能的泄漏情况提出的；然而，各种自然条件都可能对所采取的方案有很大的影响，为此应咨询当地专家。注意：当地法规可能对所采取的方案有规定或限制。
第七部分 操作处置与储存
操作处置注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过80％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
第八部分 接触控制/个体防护
职业接触限值：

中国  PC-TWA: 0.05(mg/m3)[按Cr计][G1]

美国（ACGIH） TLV-TWA(mg/m3): 0.05(mg/m3)[按Cr计]
工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护装备
呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴自给式呼吸器
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜

身体防护：穿隔绝式防毒服

手防护：戴橡胶手套

其他防护：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
第九部分 理 化 特 性
外观与性状：暗红色或暗紫色斜方结晶，易潮解。
	Ph值: 无资料
	熔点(℃): 190~197

	沸点(℃): 分解
	相对密度( 水=1 ): 2.70

	相对蒸气密度(空气=1): 无资料
	饱和蒸气压(kPa): 无资料

	燃烧热(Kj/mol): 无意义
	临界温度(℃): 无意义

	临界压力(Mpa): 无意义
	辛醇/水分配系数: 无资料

	闪点(℃): 无意义
	引燃温度(℃): 无意义

	爆炸下限[％(V/V)]: 无意义
	爆炸上限[％(V/V)]: 无意义

	最小点火能(Mj): 无意义
	最大爆炸压力(Mpa): 无意义


溶解性：  溶于水、硫酸、硝酸、乙醇、乙醚、乙酸、丙酮。
主要用途：用于电镀工业、医药工业、印刷工业、鞣革和织物媒染。
第十部分 稳定性和反应性
稳定性：  正常条件下稳定

禁配物：易燃或可燃物、强还原剂、活性金属粉末、硫、磷。

避免接触的条件：潮湿空气。
危害反应：与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与还原性物质如镁粉、铝粉、硫、磷等混合后, 经摩擦或撞击, 能引起燃烧或爆炸。
危险分解产物：无资料

化学品的预期用途和可预见的错误用途：无资料
第十一部分  毒理学信息
急性毒性： LD50：80 mg/kg(大鼠经口)
LC50：无资料
皮肤刺激或腐蚀：   高浓度时有明显的局部刺激作用和腐蚀作用。
眼睛刺激或腐蚀：  无资料
生殖细胞突变性：微粒体诱变实验：鼠伤寒沙门氏菌10μg/皿。微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌50μmol/L；大肠杆菌8μmol/L。
致癌性：        IARC致癌性评论：人和动物均有充分证据，人类致癌物。

生殖毒性：      小鼠皮下注射最低中毒剂量(TDL0)：20mg/kg(孕8天)，对胚胎外结构有影响(胚胎、脐带)；胚胎发育迟缓。
特异性靶器官系统毒性-反复毒性：无资料
第十二部分  生态学信息
生态毒性：    无资料

持久性和降解性：水中六价铬最终通过水中的有机物还原成三价铬，释放进入水

的大多数铬最后附着在沉积物上，对水环境有长期的危害。

潜在的生物累积性：BCF：4.6-15（鲤鱼，接触浓度100ppb，接触时间六周）；

14-21（鲤鱼，接触浓度20ppb，接触时间六周）；11-43（鲤鱼，接触浓度5ppb，接触时间六周）；16-72（鲤鱼，接触浓度1ppb，接触时间六周）
迁移性：无资料
第十三部分  废 弃 处 置
废弃处置方法：

--产品：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

--不洁的包装：把例空的容器反厂商或按照国家和地方有关法规处置。
废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。处置过程中应避免环境污染。
第十四部分  运 输 信 息
联合国危险货物编号（UN号）：1463
联合国运输名称：无水三氧化铬
联合国危险性类别：5.1,6.1/8      包装类别：Ⅱ类
包装标志：
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包装方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。
运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。
第十五部分  法 规 信 息
法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、 装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）；

《化学品分类和标签系列规范》（GB 30000.2~GB30000.29）；

《危险化学品目录》（2018年版） 列入，序号为1913

《剧毒化学品目录》，未列入；
《危险货物品名表》列入，该物质列为氧化性固体，类别1；

《职业病分类和目录》（2013年版），六价铬化合物所致肺癌，铬鼻病

《各类监控化学品名录》（2020年版），未列入；

《易制毒化学品的分类和品种目录》（2018年版），未列入；

《易制爆化学品名录》（2017年版），未列入；

《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版），未列入；

《中国严格限制的有毒化学品名录》（2020年版），未列入；

《国际公约》、《斯德哥尔摩公约》、《鹿特丹公约》、《蒙特利尔议定书》，均未列入。

第十六部分  其 他 信 息
最新修订日期：2022年12月01日
填表部门：安全部
数据审核单位：总工办公室
参考文献：1、成思危等《铬盐生产工艺》化学工业出版社1991

2、上海市化轻公司第二化工供应部编《化工产品应用手册无机化学品》上海科学技术出版社 1987

          3、天津化工研究院等编《无机盐工业手册上册》化学工业出版社 1987

          4、危险化学品安全技术全书（第三版）

5、本SDS按照《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GBT 16483-2008）编写。

免责声明：  在本SDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本SDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有 关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该SDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本SDS的适用性做出独立的判断。在特殊的使用场合下，对由于使用本SDS所导致的伤害，本企业不负任何责任。

PAGE  
 最初编制日期：2012年3月1日                                    第6页  共6页

[image: image1][image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


